**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.02.2020 № 6

с. Тымск

**Об обеспечении беспрепятственного**  
**проезда пожарной техники к месту пожара**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории муниципального образования «Тымское сельское поселение» согласно приложению (далее Положение).  
 2.Рекомендовать МУП «ЖКХ Тымское», осуществляющему деятельность на территории муниципального образования «Тымское сельское поселение», руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утвержденным Положением.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тымского сельского поселения К.Ф. Важенин

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации  
Тымского сельского поселения  
от 06.02.2020 № 6

Приложение

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОЕЗДА**  
**ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ К МЕСТУ ПОЖАРА НА ТЕРРИТОРИИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

1. Общие положения  
  
1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории МО «Тымское сельское поселение» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
1.2. Положение предназначено для организации жилищно-коммунального хозяйства, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.  
  
*2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям*

2.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.  
2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.  
2.3. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:  
- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;  
2.4. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  
2.5. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.  
2.6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

*3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам*

3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:  
3.1.1. Со всех сторон - к многоквартирным жилым домам, общеобразовательному учреждению, административному зданию.

*4. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения*4.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.  
4.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.  
  
*5. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ*

5.1. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнять очистку дорог.  
5.2. При выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с администрацией выполнение данных работ.  
5.3. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.